**Ceinture de calcul CM2**

*Corrigés des évaluations*

|  |  |
| --- | --- |
| **Ceinture rose** | **Ceinture jaune** |
| **A** **8 665 829** **818 6 613** **10 534 3 838****B**  **487 2 681** **10 600 3 333** **465 6 311** | **A** **2 926 5 544** **2 889 2 540** **4 098 618****B**  **2 272 4 158** **7 326 3 730** **4 824 3 668** |
| **Ceinture orange** | **Ceinture verte** |
| **A** **5 394 13 272** **84 744 21 483** **3 504 412 304****B**  **50 662 1 710** **221 952 25 631** **3 648 107 630** | **A** **854 r 0 213 r 2** **229 r 4 827 r 2** **123 r 2 915 r 0****B**  **800 r 1 172 r 1** **262 r 6 573 r 5** **151 r 3 476 r 0** |
| **Ceinture bleue** | **Ceinture violette** |
| **A** **473 r 8 47 r 0** **179 r 14 367 r 9** **63 r 9 249 r 1****B**  **385 r 7 42 r 12** **420 r 12 156 r 12** **373 r 9 71 r 3** | **A** **61,05 2,55** **1,691 58,778** **414,45 5,557****B**  **1,707 53,66** **80,954 1,32** **0,36 41,66** |
| **Ceinture rouge** | **Ceinture marron** |
| **A** **28,08 228,48** **18,879 98,946** **22 148,1 301,5****B**  **37,3684 286** **359,73 246,33** **361,34 10,36** | **A** **69,66 r 0,04 127,71 r 0,03** **65,62 r 0,04 158,25 r 0** **79,44 r 0,04 200,66 r 0,02****B**  **62,44 r 0,04 134,33 r 0,02** **172,75 r 0 51,87 r 0,04** **120,66 r 0,02 122,42 r 0,06** |
| **Ceinture grise** | **Ceinture noire** |
| **A** **7,52 r 0,05 1,79 r 0,02** **1,4 r 0,01 3,94 r 0,04** **68,3 r 0,2 7,8 r 0,2****B**  **4,45 r 0,01 2,411 r 0,003** **187,3 r 0,2 1,27 r 0,05** **9,4 r 0 19,2 r 0,4** | **A** **60,03 51,83** **474 r 1 53 235** **93,296 80,57 r 0,01****B**  **66,31 620,5** **163,88 257 r 17** **0,542 124,85 r 0,05** |